IVA Pro DGS – Gefahrenguttafeln
Funktionen
Erkennt und erfasst den Inhalt von Gefahrgutschildern (ADR) an Fahrzeugen
IVA Pro Dangerous Good Signs ist eine auf tiefen neuronalen Netzen basierende Videoanalyse, die Gefahrgutschilder (ADR) auf sich bewegenden Fahrzeugen (Pkw, Fahrzeug, Lkw) erkennt und liest.
Die Daten der Gefahrgutschilder (ADR) werden in Echtzeit über verschiedene Protokolle übertragen, die eine einfache Integration ermöglichen.
Technische Daten
Erfassung
Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs (km/h)                        120 km/h

Anzahl Fahrspuren Maximal:



        2 Spuren;
Erkennungsauflösung (px)                                                       1280 x 720 px

Erforderliche Pixelzahl im Ziel (px)                                           Mind.16 px an
                                                                                                 Zeichenhöhe des
                                                                                                 Gefahrgutschildes (ADR)

Geltungsbereich                                                                       Tunnel; Häfen;
                                                                                                 Industriegebiete; 

                                                                                                 städtische Anlieferungs-

                                                                                                 gebiete; Grenzen

Abschnittsintegration                                                               ONVIF; Bosch Metadaten
angebotenes Fabrikat: 
BOSCH



angebotener Typ: 
MVC-IVA-DGS
gleichwertig oder besser:

Fabrikat:__________________

Typ:______________________
