IVA Pro Appearance – Personenattribute 
Funktionen
Zuverlässige Personenklassifizierung
IVA Pro Appearance erkennt und trennt aufrechtstehende Personen und Fahrzeuge automatisch auf der Grundlage von Deep Learning. Andere, unerwünschte Objekte wie Fahrzeuge oder Bewegungsquellen in der Umgebung, wie Regen, Schnee, Wolken, wehende Blätter, Lichtveränderungen oder eine wackelnde Kamera, werden ignoriert.
Leistungsstarke Personenzählung
IVA Pro Appearance bietet leistungsstarke Personenzählung im Innen- und Außen-bereich für typische Überwachungsansichten unter Verwendung

des integrierten Personenmelders.
Zuverlässige Beschreibung des Erscheinungsbildes
IVA Pro Appearance kann Personen zuverlässig erkennen und ihr Erscheinungsbild mit bewährter Genauigkeit analysieren.
Dies umfasst:

• Geschlecht: männlich, weiblich

• Farbe oben: Schwarz, Grau, Weiß, Braun, Beige,

  Grün, Rot, Blau, Gelb, Orange, Rosa, Violett

• Länge oben: kurz, lang

• Farbe unten: Schwarz, Grau, Weiß, Braun, Beige,

  Grün, Rot, Blau, Gelb, Orange, Rosa, Violett

• Länge unten: kurz, lang

• Haarfarbe: Schwarz, Grau, Braun, Blond, Rot

• Haarlänge: kurz, lang

• Hut/kein Hut

• Brille/keine Brille

• Tasche/keine Tasche

• Rucksack/kein Rucksack

Diese Attribute werden dem Metadaten-Stream hinzugefügt. Sie ermöglichen den Benutzern die Einstellung spezifischer Alarme und Ereignisse über unseren proprietären Configuration Manager.
Manipulationserkennung
Die integrierte Manipulationserkennung gibt Alarme aus, wenn die Kamera abgedeckt, geblendet oder verdreht bzw. der Fokus verstellt wird.
Alarm- und Statistikaufgaben
Folgende Alarm‑ und Statistikaufgaben stehen zur

Verfügung:

• Erfassen von Objekten, die sich innerhalb eines   oder mehrerer (bis zu drei)  

  definierter Erfassungs-bereiche befinden, in diese eintreten oder diese verlassen, in
  einer bestimmten Reihenfolge oder zu einem bestimmten Zeitpunkt

• Erfassen mehrerer Linienkreuzungen von einer einzigen Linie bis zu drei
  Linien, die in einer bestimmten Reihenfolge oder zu einem bestimmten Zeitpunkt  

  kombiniert werden

• Erfassen von Objekten, die eine Route verfolgen

• Erfassen von herumlungernden Personen in einem Bereich unter Einbeziehung von
  Radius und Zeit

• Erfassen von Objekten, die sich zu bewegen begonnen oder aufgehört haben

• Erfassen von Objekten mit Eigenschaften wie Größe, Richtung und Seitenverhältnis, 
  die sich innerhalb einer konfigurierten Zeit gemäß der Spezifikation ändern

• Zählen von Objekten bei Überquerung einer virtuellen Linie

• Zählen von Objekten innerhalb eines Bereichs und Alarmieren bei Erreichen eines
  vordefinierten Schwellenwerts

• Kombinieren von Aufgaben mit Skripten
Filter
IVA Pro arbeitet noch effizienter, wenn spezifische Bildbereiche und kleine Objekte per Konfiguration ignoriert werden. Darüber hinaus können Objektgröße in Pixel, bidirektionale Bewegungsrichtung, Seitenverhältnis und Farbfilter

in beliebiger Kombination dazu verwendet werden, spezifische Erkennungsregeln für exakt die gewollten Objekte zu definieren. Statistiken für Objekteigenschaften werden gespeichert und können zur Feinabstimmung der Objektfilter angezeigt werden. Objekteigenschaften können auch durch Auswahl eines entsprechend ähnlichen Objekts im Video definiert werden.
Intelligence-at-the-Edge-Konzept
Die „Intelligence-at-the-Edge“-Technologie ermöglicht es den Anwendern, Bandbreite und Speicherplatznutzung zu reduzieren, wenn keine Aktion stattfindet, und bei auf videoanalyticsbasierenden Alarmen wieder auf volle Bildqualität umzuschalten. Alarmzustände können durch einen Relaisausgang am Gerät oder eine Alarm-verbindung signalisiert werden, um Videos an einen Decoder oder ein Video-managementsystem zu streamen.

Alarme können auch an ein Videomanagementsystem übertragen werden, um erweiterte Alarmszenarien zu starten. Die IVA Pro kann nicht nur Alarme
generieren, sondern auch Metadaten erzeugen, die den Inhalt der analysierten Szene beschreiben. Diese Metadaten werden über das Netzwerk gesendet und können mit dem Video-Stream aufgezeichnet oder unabhängig vom Video-Stream verwendet werden.
Forensische Suche
Die aufgezeichneten Metadaten können für eine vollständige forensische Suche verwendet werden, bei der die Regeln im Bosch Video Management System (Bosch VMS) auch nachträglich geändert werden können. Für jede Suche können neue

Aufgaben definiert und angepasst werden, die erfassten Metadaten werden anschließend gescannt und entsprechend ausgewertet. Die forensische Suche ist sehr zeiteffizient und kann innerhalb weniger Sekunden eine große Aufzeichnungs-datenbank durchsuchen.
Intuitive grafische Bedienoberfläche
Die Einrichtung ist über die Configuration Manager Software möglich. Eine assistentenbasierte grafische Bedienoberfläche führt den Benutzer durch die

Konfiguration. Sie bietet alle notwendigen Tools, um IVA Pro einzurichten und Erfassungs- oder Zählaufgaben festzulegen. Alle Konfigurationsoptionen werden als Feedback-Overlays visualisiert und können für eine intuitive Konfiguration direkt bearbeitet werden.

Bei der Erfassung einer Bewegung wird das Objekt auf der Anzeige gelb konturiert und seine Bewegungen werden auf dem Monitor als grüne Linie dargestellt. Wenn ein Objekt und seine Bewegung mit den für eine der Melderaufgaben definierten Regel-bedingungen übereinstimmen, wird ein Alarm ausgelöst und die Umrisse des Objekts wechseln auf Rot.
Zusätzlich wird ein zurückgelassenes Objekt mit [I] und ein entferntes Objekt mit [X] gekennzeichnet.
Minimale Konfiguration
Bei minimaler Konfiguration erkennt IVA Pro Appearance aufrechtstehende Personen und extrahiert die Attribute ihres Erscheinungsbildes, ohne dass eine zusätzliche Konfiguration erforderlich ist. Wenn IVA Pro Appearance auch als Überwachungs- oder Zähllösung eingesetzt werden soll, wählen Sie Ihre Aufgabe aus und markieren Sie den gewünschten Bereich im Bild.
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