IVA Pro License Plate – Kennzeichenerkennung 
Funktionen
Erkennt und erfasst Kennzeichen in Stop-and-Go-Szenarien
und im Stadt-verkehr
Bei IVA Pro License Plate handelt es sich um eine auf tiefen neuronalen Netzen basierende Videoanalyse, die Kennzeichen an sich bewegenden Fahrzeugen

(Pkw, Van, Bus, Lkw, Motorrad) erkennt und liest.

Die Kennzeichendaten werden in Echtzeit über verschiedene Protokolle übertragen, die eine einfache Integration ermöglichen.
Technische Daten
Erfassung
Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs (km/h)                        120 km/h

Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs (Meilen/h)                  75 Meilen/h

Anzahl Fahrspuren Maximal:



        2 Spuren;
Erkennungsauflösung (px)                                                       1280 x 720 px

Erforderliche Pixelzahl im Ziel (px)                                           Mind.16 px an
                                                                                                 Zeichenhöhe des
                                                                                                 Kennzeichens
Geltungsbereich                                                                       Zutrittskontrolle, Stadt-

                                                                                                 verkehr

Abschnittsintegration                                                               ONVIF; Bosch Metadaten
angebotenes Fabrikat: 
BOSCH



angebotener Typ: 
MVC-IVA-LPR 
gleichwertig oder besser:

Fabrikat:__________________

Typ:______________________
