IVA Pro Privacy – Dynamische Verpixelung zur Einhaltung des Datenschutzes 
Funktionen
Halbtransparente Privatzone

IVA Pro Privacy nutzt eine halbtransparente Privatzone, um die Anonymisierung sicherzustellen und gleichzeitig Erkenntnisse zu sich bewegenden Objekten in der Umgebung zu bieten.
IVA Pro hinter Privatzonen

IVA Pro Privacy bietet die Möglichkeit, das Kamerabild ganz oder teilweise zu maskieren, während andere IVA Pro Software in diesen Bereichen ausgeführt werden kann, um anonymisierte Metadaten, Zählstatistiken und Alarmereignisse zu erhalten und gleichzeitig die Privatsphäre der beteiligten Personen zu schützen.
Maskieren von IVA Pro Objekten

IVA Pro Privacy kann alle von anderer IVA Pro Software erkannten Objekte dynamisch maskieren und so deren Privatsphäre schützen und dem Bediener eine ungehinderte Sicht auf die Szene bieten.

Synchronisierte Video- und Metadaten

IVA Pro Privacy synchronisiert Video-Streams und IVA Pro Objekte für die beste Anonymisierungsleistung.
Auswählbar pro Stream

Benutzer können die Einstellungen von IVA Pro Privacy für jeden Encoder-Stream konfigurieren, um die Anonymisierung von Personen in der Live-Ansicht zu ermöglichen und gleichzeitig Beweise in einem aufgezeichneten Stream zu erhalten. Diese Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz der Privatsphäre können in jedem Stream kombiniert werden, um der jeweiligen Anwendung und dem gewünschten Maß an Privatsphäre am besten gerecht zu werden.
Kombinierbar mit anderer IVA Pro Software

IVA Pro Privacy kann jeder IVA Pro Software hinzugefügt werden, die Objekte erkennt und verfolgt, einschließlich IVA Pro Buildings, IVA Pro Perimeter, IVA Pro Traffic, IVA Pro Visual Gun Detection, IVA Pro PPE oder IVA Pro Appearance.

Klassenbasierter Schutz der Privatsphäre

Der Benutzer kann auswählen, welche IVA Pro Objekte maskiert werden sollen. Maskieren aller IVA Pro Objekte oder nur Gesichter, nur Personen oder nur Fahrzeuge. Beispielsweise können Sie entscheiden, dass es in Ihrer Anwendung reicht, die Köpfe der Person zu maskieren, um die Privatsphäre zu schützen und gleichzeitig den Rest der Körper für Anwendungen zur Produktionsüberwachung zu

zeigen.
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